# Wodoodporna super szybka ładowarka MBG LINE do motocykla, skutera, quada, motorówki 2x USB:  QC3.0 + USB-C PD30W!

# Całkowita moc aż 48W (USB QC3.0 18W + USB-C PD30W)

# ✔Ładowarka z woltomierzem w formie graficznego wyświetlacza LED oraz dodatkowym przyciskiem  ON/OFF! Długi kabel zasilający w zestawie - 140cm!

**✔Ładowarka motocyklowa USB QC3.0 + USB-C PD45W WOLTOMIERZ + dotykowy przycisk**

**MBG line MC3088PD**

* **Zaawansowana** ładowarka USB
* Port USB obsługujący **Qualcomm Quick Charge 3.0 + USB-C PD30W**
* Szeroki zakres obsługiwanego **napięcia 12-24V**
* **Fizyczny przycisk** włączający urządzenie
* Łatwy montaż
* Gumowa zaślepka chroniącą porty USB
* Wbudowany **woltomierz wyświetlający graficznie aktualne napięcie za pomocą wielu diod LED**
* **Możliwość wyłączenia samego woltomierza** - praca portów USB sygnalizowana przez dodatkową diodę LED (czerwona dioda LED z prawej strony pomiędzy portami USB)
* Długi przewód zasilający **w zestawie 140cm**

# ✔WODOODPORNA ŁADOWARKA MBG LINE DZIĘKI GUMOWEJ ZAŚLEPCE

Zasilacz został zaprojektowany do działania w niesprzyjających warunkach atmosferycznych- wystarczy zamknąć gumową zaślepkę.

# ✔WBUDOWANY WOLTOMIERZ

Urządzenie posiada wbudowany woltomierz podświetlony w kolorze czerwony. Pokazuje on informację o aktualnym napięciu na podawanym zasilaniu.

**✔Dlaczego warto wybrać ten produkt:**

* Posiada ochronę przeciw przepięciową
* Szczelność IP66 (przy założonej opasce gumowej na porty)
* Posiada ochronę przeciw zbyt mocnemu obciążeniu
* Posiada ochronę przeciw przegrzaniu
* Posiada ochronę przeciwzwarciową

# ✔ŁATWY MONTAŻ

# ✔SUPER SZYBKI PORT USB-C PD30W

# ✔ŁĄCZNA MOC PORTÓW AŻ 63W

**✔Specyfikacja techniczna:**

Łączna moc: **45W**

* Stan: **fabrycznie nowy**
* Ilość portów USB: **2**
* Dotykowy przycisk ON/OFF: **TAK**
* Rodzaj portów: **1x USB QC3.0 + 1x USB-C PD30W**
* USB A: **18W (5V-3A; 9V-2A; 12V-1.5A)**
* USB-C: **30W (5V 3A; 9V 3A; 12V 2.5A; 15V 2A; 20V 2.3A)**
* Wejście: **DC 12-24V**
* Kolor: **Czarny**
* Wbudowany woltomierz: **TAK wielokolorowe segmenty LED**
* Materiał obudowy (korpusu): **tworzywo sztuczne**
* Wodoszczelność: **TAK IP66 (przy  założonej zaślepce gumowej)**
* Długość przewodu zasilającego: **140cm**

**W ZESTAWIE:**

* Ładowarka **USB QC3.0+ USB-C PD30W** + zakrętka + gumowa zaślepka
* Przewód zasilający o **długości 140cm**
* Gumowe osłonki założone na przewodzie zasilającym

# ✔️ FIZYCZNY PRZYCISK

Dla większej wygody do ładowarki został dodany dotykowy przycisk włączający/wyłączający urządzenie.

**⭕ Dodatkowo możliwość wyłączenia samego wyświetlania woltomierza (porty USB będą włączone)**

Używaj ładowarki i woltomierza tylko wtedy kiedy potrzebujesz !